Climatiseur portable

Manuel d'Utilisation
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· Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil et conservez-le soigneusement.
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N° DE REFERENCE DU MODÈLE
AC - XXXX M (MH) (R) (RH)

électronique + fonction de chauffage
électronique

mécanique + fonction de chauffage
mécanique

climatiseur

Nous vous remercions d'avoir choisi notre climatiseur portable et nous souhaitons vous faire profiter des nombreux avantages offerts par cette machine. Prenez le temps de lire attentivement ce manuel et conservez-le soigneusement.

Pour utiliser facilement ce guide d’utilisation, vous pouvez vous référer au  schéma ci-dessus pour identifier le modèle que vous avez acheté. Par exemple : AC-6000MH signifie qu’il s’agit d’un appareil à interrupteur mécanique présentant une fonction de chauffage supplémentaire, etc ...
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DESCRIPTION

	Model N°
	AC-6000M (MH)

AC-6000R (RH)
	AC-9000M (MH)

AC-9000R (RH)
	AC-12000M (MH)

AC-12000R (RH)

	Puissance de refroidissement
	6000 BTU/ h

1510 Kcal/ h

1758 Watts


	9000 BTU/ h

2268 Kcal/ h

2637 Watts


	12000 BTU/ h

3024 Kcal/ h

3529 Watts



	Puissance de chauffage
	6800 BTU/ h

1700 Kcal/ h

2000 Watts


	10000 BTU/ h

2520 Kcal/ h

2930 Watts


	12500 BTU/ h

3150 Kcal/ h

3676 Watts



	Puissance/ Ampérage pour le refroidissement*
	530 W/ 2.38 A
	830 W/ 3.9 A
	850 W/ 4.2 A

	Puissance/ Ampérage pour le chauffage*
	630W/ 2.82 A
	910W/ 4.25 A
	960W/ 4.5 A

	Air ( volume vitesse maxi)
	265 m3/ h
	340 m3/ h
	325 m3/ h

	Capacité de déshumidification
	21.6 L/ jour
	21.4 L/ jour
	31.2 L/ jour

	Superficie recommandée de la pièce
	12 m2
	18 m2
	24 m2

	Alimentation en courant
	230 V/ 50 Hz/ 1 phase

	Compresseur
	rotatif

	Réfrigérant
	R-22 ou R-407C (veuillez vous référer à l’étiquette signalétique)

	Charge de réfrigérant*
	440 g
	470 g
	480 g

	Vitesse du ventilateur
	2

	Minuterie
	interrupteur mécanique 1 ~ 8 heures

interrupteur électronique 1~ 12 heures

	Thermostat
	18 ~ 32° C

	Poids total
	27 kg
	29 kg
	31 kg

	Dimensions
	400 x 377 x 750 mm (L x P x H)


OBSERVATION :

1. La puissance de chauffage concerne uniquement les modèles pourvus d’une fonction de chauffage, c’est-à-dire les modèles n° AC-6000MH (RH), AC-9000MH(RH), AC-12000MH (RH).

2. Les caractéristiques suivies du signe '*' sont susceptibles de varier, pour des raisons techniques : pour de plus amples précisions, veuillez vous référer à l’étiquette signalétique apposée à l’arrière de l’appareil.

3. Les modalités de mesure, pour ce qui précède, sont :


Refroidissement – DB27° C, WB19° C

Chauffage - DB20° C, WB15° C
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AVANT D'UTILISER L'APPAREIL


Débranchez toujours la prise avant de la transporter ou d'effectuer une opération de maintenance.
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AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Si la prise de courant n’est pas adaptée à la fiche, faites-la remplacer par un électricien professionnel. Évitez d’utiliser des adaptateurs, des prises multiples et/ou des rallonges électriques. Si l’utilisation de tels éléments est nécessaire, assurez-vous qu’ils sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Ne tirez pas le câble d’alimentation et ne le placez pas à proximité d’une source de chaleur : déroulez-le toujours complètement afin d’éviter toute surchauffe dangereuse.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le S.A.V. ou un électricien qualifié, pour éviter tout danger.

N'utilisez jamais l'appareil sans son filtre.

Les enfants, les personnes âgées et handicapées ne se rendent souvent pas compte du danger inhérent à l’utilisation d’appareils électriques. C’est la raison pour laquelle l’appareil ne doit jamais être utilisé sans surveillance.

LE FABRIQUANT NE SERA, EN AUCUN CAS, RESPONSABLE DANS LE CAS OU LES INSTRUCTIONS MENTIONNÉES CI-AVANT NE SERAIENT PAS SUIVIES.

Économie d’énergie

L’appareil doit être utilisé dans une pièce de la taille recommandée. (Voir le chapitre DESCRIPTION).

Les meubles, ou autres objets, ne doivent pas obstruer les orifices d’air du climatiseur.

Laissez les stores baissés ou les rideaux tirés pendant la période la plus ensoleillée de la journée.

Fermez le conduit de la cheminée ainsi que les orifices pouvant exister dans le sol et les murs, afin que de l’air froid ne s’échappe pas de la cheminée ou des conduits.

Les filtres doivent toujours être propres.

Réglez la puissance de refroidissement et la vitesse de ventilation de l’appareil au maximum au moment de la mise en marche et ajustez ensuite le réglage de l’appareil afin d’obtenir un bon confort ambiant.
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PIECES

Avant






Arrière
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1. Tableau de commande


5. Filtre à air

2. Sortie d’air de refroidissement

6. Admission d’air

3. Poignée




7. Évacuation d’air

4. Roulette




8. Dispositif de suspension du cordon

9. Dispositif d’arrêt d’eau (tampon en caoutchouc intérieur)
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INSTALLATION

Montage de l’appareil

C’est appareil est un CLIMATISEUR PORTABLE. Il peut être déplacé d’une pièce à l’autre, de manière que la climatisation s’opère à l’endroit où vous vous trouvez. L’appareil se monte aisément, sous une fenêtre ou contre un mur.

Suivez l’une des méthodes suivantes :

1. Utilisation des couvre-joints en mousse
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· Raccordez les couvre-joints en mousse, fournis avec l’appareil,  au tuyau d’évacuation, en dirigeant le flux d’air chaud vers l’extérieur.

· Si le(s) couvre-joint(s) en mousse est/sont trop large(s), découpez la partie superflue pour adapter le couvre-joint à la fenêtre.

2. Utilisation directe du raccord de sortie
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FIG. 7

FIG. 6

· Percez un trou (diamètre > 130 mm) dans le mur/ la fenêtre pour y raccorder le tuyau d’évacuation.

· Retirez le raccord de sortie du tuyau d’évacuation et replacez-le ensuite sur le tuyau à travers le mur/ la fenêtre. Attention : l’extrémité la plus large du raccord doit être orientée vers l’extérieur. (FIG. 7)

· Lorsque l’orifice n’est pas utilisé, obturez-le avec le bouchon rond fourni avec l’appareil.
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